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MODEL : 2M AHD 아날로그 IR 하우징 카메라 (HCB-2020RH)

1. 개 요
HCB-2020RH는 2메가 픽셀의 영상을 구현하는 아날로그 AHD 카메라입니다.

2. 제 원 
  - 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (유효화소 1945x1097)
  - 해상도           : 1920 X 1080 (30fps) / 영상출력 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS 선택)
  - 최저조도         : 컬러 0.17Lux(F1.6) / B.W 0Lux(IR LED on)
  - 초점거리         :  4mm 고정, 0.5m(최소지근)
  - 화각             :  H: 87.6° / V: 46.4° / D: 104.5°
  - 팬/틸트/회전     :   - 
  - 보정             : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스
  - 움직임감지       : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 8개 직사각형 영역 설정
- 프로토콜         : ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol), 
CCP(CVI Coax Protocol), CVBS : Pelco-C(Coaxitron)
  - 영상전송거리     : 500m(5C2V Coaxial Cable)
  - 동작온습도       : -30°C ~ +55°C 90% RH 이하 , IP66
  - 전원             : 12VDC / 최대 5.4W
- 외관             : 색/재질- 화이트/ Aluminum, 치수- 157 x 111 x 482mm,
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※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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