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MODEL : 4M AHD 박스 카메라 (HCB-7000)


1. 개 요
HCB-7000은 아날로그 HD 기술을 적용한 4M급 AHD 카메라입니다. 기존 동축케이블을 이용하여 시공할 수 있기 때문에 비용절감 측면에서 효과적이며 한화테크윈만의 저조도
성능과 역광보정 기술로 선명한 영상을 구현하였습니다.
     
· 4메가픽셀(2560 X 1440) QHD 해상도 지원
· AHD/CVBS(설치용) 포맷 지원
· 최저조도 0.009 Lux
· 동축케이블 전송거리 최대 500M
· 역광보정 D-WDR, COAX/RS-485 지원
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/3형 4M CMOS
총화소 2,720(H) x 1,536(V), 유효화소 2,688(H) x 1,520(V)
B. 최저조도  : Color 0.16Lux (1/30Sec, F1.2), B/W 0.009Lux (1/30Sec, F1.2)
C. 주사방식  : 프로그레시브
D. 해상도    : 2560×1440
E. S/N비     : 52dB
F. 프레임    : 최대 30fps@4M
G. 영상출력  : BNC(AHD), CVBS(설치용)
2) 렌 즈 (별매)
A. 마운트    : C/CS 지원
3) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 외부입력
B. 역광보정   : HLC, 사용자역광보정, D-WDR
C. 전자셔터   : 1/30~1/12,000초
D. [bookmark: _GoBack]전송거리   : 최대 500M(5C2V)
E. 알람       : 1 MD
F. 원격제어   : COAX, RS-485
G. 프로토콜   : COAX (ACP(AHD), CVBS(Pelco-C), CCP(CVI), TCP(TVI))
            RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P)
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증        : KC
C. 전원        : 24VAC / 12VDC
D. 소비전력    : 최대 3.6W
E. 크기/무게   : 59.6mm(W)Ⅹ68.4mm(H)Ⅹ92.7mm(D), 186g
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