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MODEL : 4M QHD 아날로그 박스 카메라 (HCB-7000A)

1. 개 요
HCB-7000A은 4메가 픽셀의 QHD급 영상을 구현하는 아날로그 AHD 카메라입니다.

2. 제 원 
  - 촬상소자         : 1/3형 4메가픽셀 CMOS (유효화소 2688X1520)
  - 해상도           : 2560 X 1440 (30fps) / 영상출력 BNC / SN비 52dB
  - 최저조도         : 컬러 0.16Lux(F1.2) / B.W 0.009Lux(F1.2)
  - 초점거리         :  -
  - 화각             :  -
  - 팬/틸트/회전     :   - 
  - 보정             : Day&Night, BLC, HLC, DWDR, Defog, 화이트발란스
  - 동작탐지         : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 2개 사각형 영역 설정가능
  - 프로토콜         : AHD : ACP (AHD Coax Protocol) CVBS : Pelco-C (Coaxitron)
  - 영상전송거리     : 500m(75-5 동축케이블)
  - 동작온습도       : -10°C ~ +55°C 90% RH 이하 
  - 전원             : Dual ( 24VAC±10%&12VDC±10% ) / 최대 3.6W
- 외관             : 색/재질- Black / Aluminum, Ivory / Plastic, 치수- 59.6 x 68.4 x 92.7mm,
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※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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