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MODEL : 2메가픽셀 아날로그 AHD IR 돔 카메라 (HCD-6020R)

1. 개 요
HCD-6020R은 2메가 픽셀의 FHD급 영상을 구현하는 아날로그 IR AHD 돔 카메라입니다.

2. 제 원 
  - 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (유효화소 1945X1109)
  - 해상도           : 1920 X 1080 (30fps) / 영상출력 BNC / SN비 52dB
  - 최저조도         : 컬러 0.17Lux(F1.2) / B.W 0Lux(F1.2)
  - 초점거리         : 4mm 고정 초점 렌즈 / 구경비 F1.6
  - 화각             : H : 87.6, V : 46.4°, D : 104.5°
  - 팬/틸트/회전     : 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° (수동)
  - 보정             : Day&Night, BLC, HLC, DWDR, SSNR4, Defog, 화이트발란스
  - 동작탐지         : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 8개 사각형 영역 설정가능
  - 프로토콜         : AHD : ACP (AHD Coax Protocol) CVBS : Pelco-C (Coaxitron)
  - 영상전송거리     : 500m(5C2V 동축케이블)
  - 동작온습도       : -10°C ~ +55°C 90% RH 이하
  - 전원             : 12V DC (±10%) / 최대 5.5W
  - 외관             : 색/재질- 아이보리 / 플라스틱, 치수- Ø110x 86mm, 무게- 227g
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