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MODEL : 1/2.8형 32배 AHD PTZ 카메라 (HCP-6320HA)


1. 개 요
HCP-6320HA는 아날로그 HD 기술을 적용한 AHD PTZ 카메라입니다. 2M Full-HD 영상을
지원하여 선명한 화질을 제공하며 기존 동축케이블을 이용하여 시공할 수 있기 때문에 비용 절감의 효과를 누릴 수 있습니다. 그리고 한화테크윈만의 저조도 성능과 역광보정
기술, 32배 광학줌 채용으로 최적의 모니터링을 할 수 있습니다..
     
· 1/2.8형 CMOS, 2메가픽셀(1920 X 1080) Full-HD 해상도 지원
· 4.44 ~ 142.6mm 32배 광학줌 적용, 최저조도 0.0001 Lux
· 동축케이블 전송거리 최대 500M(5C-2V)
· 안개 보정 기능(Defog), 역광보정 WDR(120dB), COAX 지원
· 방진/방수 IP66, 내충격 IK10 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2.38M CMOS
총화소 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소 1,944(H) x 1,104(V)
B. 최저조도  : Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0.0001Lux (2Sec, F1.6)
C. 주사방식  : 프로그레시브
D. 해상도    : 1920×1080 (2M 30fps@1080P)
E. S/N비     : 50dB
F. 영상출력  : AHD(2M, BNC타입), CVBS(SD, DIP커넥터)
2) 렌 즈
A. 초점거리   : 4.44 ~ 142.6mm 광학 32배 (디지털 16배)
B. 화각       : H 62.8˚~2.23˚, V 36.8˚~1.26˚
C. 구경비     : F1.6 ~ F4.4
3) 팬/틸트/회전
A. 팬/틸트 범위 : 360˚ Endless / 210˚(-15˚ ~ 195˚)
B. 팬/틸트 속도 : 프리셋 700˚/sec, 수동 0.024˚/sec ~ 200˚/sec
C. 프리셋     : 255개
D. 방위각     : 지원(동/서/남/북/북서/남서/북동/남동)
4) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백
B. 역광보정   : BLC, HLC, WDR(120dB)
C. [bookmark: _GoBack]안개보정   : 지원
D. 전자셔터   : ESC / 자동 / 수동
E. 알람       : 4 입력 / 2 출력
F. 지능형분석 : 가상선, 나타남/사라짐, 출/입
G. 전송거리   : 최대 500M(5C2V)
H. 원격제어   : COAX, RS-485/422
I. 프로토콜   : COAX(A-CP), RS-485(Samsung-T/E, PELCO-D/P, Panasonic, Bosch, AD
            GE, Vicon, Honeywell 
5) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증        : KC, IP66(방진/방수), IK10(내충격)
C. 전원        : 24V AC ±10%
D. 소비전력    : 최대 65W
E. 크기/무게   : 223.4mm(Ø)Ⅹ293.6mm(H), 3.3Kg
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