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MODEL : 2M AHD 차번식별 카메라 (HCR-6001RH)


1. 개 요
HCR-6001RH는 아날로그 HD 기술을 적용한 2M급 AHD 카메라입니다. 기존 동축케이블을 이용하여 시공할 수 있기 때문에 비용절감 측면에서 효과적이며 한화테크윈만의 저조도 성능과 Power-IR LED 연동형 고효율 조명 사용으로
야간에도 뚜렷하고 선명하게 차량번호 식별이 가능합니다.
     
· 2메가픽셀(1920 X 1080) 30fps 지원
· AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능
· 5.0 ~ 50.0mm 가변초점렌즈 적용, 최저조도 0 Lux
· 시속 최대 70Km/h 이내 차량번호 식별 가능
· 동축케이블 전송거리 최대 500M
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.15Lux (F1.2), B/W 0.09Lux (F1.2), 0Lux(IR LED On)
C. 주사방식  : 프로그레시브
D. 해상도    : 1920×1080
E. S/N비     : 52dB (AGC Off, Weight on)
F. 프레임    : 최대 30fps@2M
G. 영상출력  : BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS 선택)
2) 렌 즈
A. 초점거리   : 5.0 ~ 50mm 가변초점렌즈
B. 초점       : Simple Focus/수동
3) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 외부입력
B. 역광보정   : HLC, 사용자역광보정, WDR(120dB)
C. 전자셔터   : 1 ~ 1/12,000초
D. [bookmark: _GoBack]전송거리   : 최대 500M(5C-2V)
E. 야간거리   : 최대 20M (차량번호식별, 시속 70km/h 이내), 100M (방범용)
F. 원격제어   : COAX (ACP, TCP, CCP, COAX-C)
            RS-485 (SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, BOSCH, HONEYWELL)
G. IR LED     : 고효율 LED 14개 (740nm)
H. 프로파일   : 표준/주야간/역광/교통관제/실내/사용자 모드 
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -20℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하 
B. 인증        : KC, IP66(방진/방수)
C. 전원        : 12V DC / 5A, AC 220V / 1.5A ±5%
D. 소비전력    : 최대 28W
E. 크기/무게   : 190mm(W)Ⅹ1360mm(H)Ⅹ550mm(L), 4.3Kg
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