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[bookmark: _GoBack]MODEL : 2M AHD IR Anti 반달돔 카메라 (HCV-6080R)


1. 개 요
HCV-6080R는 아날로그 HD 기술을 적용한 AHD 카메라입니다. AHD포맷 뿐만 아니라
TVI/CVI/SD도 지원하며 기존 동축케이블을 이용하여 시공할 수 있기 때문에 기존
시스템을 이용하여 구성이 가능합니다. 그리고 한화테크윈만의 저조도 성능과 역광보정
기술로 선명한 영상을 구현 하였습니다.
     
· 2메가픽셀(1920 X 1080) Full-HD 해상도 지원
· AHD/TVI/CVI/CVBS(SD) 포맷 지원
· 3.2 ~ 10mm 3배 전동가변렌즈 적용, 최저조도 0 Lux
· 동축케이블 전송거리 최대 500M
· 안개 보정 기능(Defog), 역광보정 WDR(120dB), COAX 지원, IK10, IP66 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.11Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0Lux (IR LED On)
C. 주사방식  : 프로그레시브
D. 해상도    : 1920×1080
E. S/N비     : 52dB
F. 프레임    : 최대 30fps@1080P
G. 영상출력  : BNC(AHD/TVI/CVI/CVBS(SD) 선택)
2) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 0˚~350˚(팬) / 0˚~67˚(틸트) / 0˚~355˚(회전)
3) 렌 즈
A. 초점거리   : 3.2 ~ 10mm(3.1배) 전동가변렌즈
B. 화각       : H 110.2˚~32˚, V 55.4˚~18˚, D 128.4˚~36.6˚
C. 구경비     : F1.6
4) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백
B. 역광보정   : HLC, 사용자역광보정, WDR(120dB)
C. 안개보정   : 지원
D. 전자셔터   : 1~1/12,000초
E. 프로파일   : 표준/주야간/역광/교통관제/실내/사용자모드
F. 전송거리   : 최대 500M(5C2V)
G. 야간거리   : 최대 30M
H. 원격제어   : COAX
I. 프로토콜   : ACP(AHD), CVBS(Pelco-C), CCP(CVI), TCP(TVI) 
5) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증        : KC, IP66(방진/방수), IK10(내충격)
C. 전원        : 24VAC / 12VDC
D. 소비전력    : 최대 5.8W
E. 크기/무게   : 137mm(Ø)Ⅹ106.1mm(H), 725g
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