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MODEL : 2M AHD 아날로그 30배 줌 카메라 (HCZ-6301)
1. 개 요
HCZ-6301는 아날로그 HD 기술을 적용하고 30배 줌모듈을 장착한 AHD 카메라입니다.
광학 30배 줌을 사용하여 원거리 영상도 손쉽게 확대하여 모니터링이 가능하며 뛰어난
저조도 성능과 역광보정 기술로 선명한 영상을 구현 하였습니다.     
2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.86형 2M CMOS
B. 최저조도  : 컬러: 0.02Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.002Lux(F1.6, 1/30sec)
C. 최대프레임레이트  : 30fps
D. 해상도    : 1920×1080
E. 프레임    : 최대 30fps@1080P
F. 영상출력  : AHD, CVBS(without WDR), 동축케이블 전송 거리 Max. 500m (5C2V Coaxial Cable)
2) 렌 즈
A. 초점거리   : 4.6 ~ 136mm(광학 30배) 가변 초점 렌즈
B. 화각       : D: 71.8°(Wide)~2.60°(Tele) / H: 64.0°(Wide)~2.30°(Tele) / V: 37.8°(Wide)~1.34°(Tele)
C. 구경비     : F1.6(Wide)~F4.8(Tele)
D. 최소지근거리 : 5m
3) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR)
B. 카메라 타이틀 : 최대40자
C. 역광보정   : BLC, HLC, WDR
D. WDR      : 100Db
E. 노이즈 제거 : 2DNR+3DDNR
F. 영상흔들림보정 : 지원
G. 안개제거   : 지원
H. 움직임감지 : 3개
I. 프라이버시 기능 : 24개
J. 게인컨트롤 : 0 ~ 10
K. 화이트발란스 : Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
L. 전자셔터   : 1/30~1/30,000초
M. 영상회전   : 수평반전, 수직반전
N. 지능형분석 : 움직임 감지
O. 시리얼 통신 : RS-485 (Samsung-T/E, Pelco-D/P, Visca, SJ1000/100)
P. 알람 입출력 : 움직임 감지
Q. 알람 트리거 : 움직임 감지
R. Coaxial 프로토콜 : ACP(AHD Coax Protocol)
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ +50℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
B. 보관온도/습도  : -20℃ ~ +60℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
C. 규격인증    : KC
D. 전원        : 12V DC
E. 소비전녁    : 최대 6W (500mA)
F. 색상/재질   : 실버/블랙, 알루미늄/플라스틱
G. 크기/무게   : 67(W)x74(H)x130.5(D)mm, 640g
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