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MODEL : 2M 32배 AHD 줌 카메라 (HCZ-6320)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]HCZ-6320는 아날로그 HD 기술을 적용하고 32배 줌모듈을 장착한 AHD 카메라입니다.
광학 32배 줌을 사용하여 원거리 영상도 손쉽게 확대하여 모니터링이 가능하며 뛰어난
저조도 성능과 역광보정 기술로 선명한 영상을 구현 하였습니다.
     
· 2메가픽셀(1920 X 1080) Full-HD 해상도 지원
· 4.44 ~ 142.6mm 광학 32배 줌 적용, 최저조도 0.0001 Lux
· 동축케이블 전송거리 500M
· 안개 보정 기능(Defog), 역광보정 WDR(120dB)
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2.38M CMOS
총화소 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소 1,944(H) x 1,104(V)
B. 최저조도  : Color 0.003Lux (2Sec, F1.6), B/W 0.0001Lux (2Sec, F1.6)
C. 주사방식  : 프로그레시브
D. 해상도    : 1920×1080
E. S/N비     : 50dB
F. 프레임    : 최대 30fps@1080P
G. 영상출력  : AHD(Full-HD, BNC형태), CVBS(720×480, DIP커넥터 형태)
2) 렌 즈
A. 초점거리   : 4.44 ~ 142.6mm(광학 32배), 디지털 12배
B. 화각       : H 62.8˚~2.23˚, V 36.8˚~1.26˚
C. 구경비     : F1.6 ~ F4.4
3) 카메라 기능
A. D/N       : 자동(ICR) / Color / B/W / External
B. 역광보정   : BLC, HLC, WDR(120dB)
C. 지능형분석 : 템퍼링, 가상선, 출몰(발생 / 소멸)
D. 안개보정   : Off / On
E. 전자셔터   : 최소 / 최대 / Anti Flicker(2~1/33,000sec)
F. 원격제어   : RS-485, COAX
G. 프로토콜   : RS-485(SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, BOSCH, AD, VICON, HONEYWELL)
            COAX(ACP : AHD COAX Protocol)
H. 전송거리   : 500m(5C-2V사용시)
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증        : KC인증
C. 전원        : 12V DC
D. 소비전력    : 최대 6W
E. 크기/무게   : 72mm(W)Ⅹ60mm(H)Ⅹ137mm(D), 476g
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