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MODEL : 4M AHD 8채널 DVR (HRD-841)


1. 개 요
HRD-841는 최대 8채널 녹화가 가능한 AHD DVR로 4M QHD 해상도의 화질로
선명한 모니터링이 가능합니다. 또한 TVI/CVI/SD 방식으로도 호환이 가능하여 손쉽게
시스템 구성을 할 수 있어 다양한 현장에 적용이 가능합니다.

· 최대 8채널 4M AHD 카메라 녹화
· H.264 압축코덱 적용
· 최대 64Mbps 녹화 성능 / 4M(120fps), 2M(240fps)
· HDD슬롯 2개(2TB 기본 장착)
· 8채널 동시 검색 및 재생 지원
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 입력채널  : 8채널 BNC (AHD : 2M/4M, TVI : 2M, CVI : 2M, NTSC)
B. 해상도    : 2560×1440 /1920×1080 /960×480 /704×480
C. 프레임    : 240fps
D. 분할화면  : 1/4/7/9/PIP/순차화면
2) 녹화/검색/재생
A. 압축방식  : H.264
B. 녹화속도  : 최대 120fps@4M, 최대 240fps@2M
C. 이벤트    : 비디오로스, 움직임감지, 알람입력, 템퍼링
D. 녹화모드  : 매뉴얼, 스케줄(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 타입랩스(1~30fps)
E. 검색모드  : 날짜/시간, 이벤트, 백업, 움직임
F. 재생모드  : 정방향/역방향 배속재생, 정방향/역방향 저속재생, 정방향/역방향 프레임 이동
           * 역방향에서는 I-frame만 재생
G. 동시재생  : 8채널(Local, CMS)
3) 네트워크
A. 전송속도  : 녹화 스트림(4M : 15fps/CH, 그외 : 30fps)
           네트워크 스트림(WD1/4CIF : 12fps/CH, 그외 : 30fps),
B. 대역폭    : 최대 64Mbps
C. 원격사용자 : 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)
D. 웹브라우저 : Windows OS (인터넷 Explorer8,9,10, Firefox 3.6이상, Chrome 12이상)
            Mac OS (Safari5이상, Firefox 3.6이상)
E. 뷰어 S/W  : SSM, 웹뷰어, 스마트뷰어, iPOLiS 모바일뷰어
4) 저장/보안/스마트폰
A. 내부HDD  : 최대 2개 (기본 2TB장착)
B. 외부HDD  : e-SATA, USB(백업용)
C. [bookmark: _GoBack]파일포맷  : BU(DVR플레이어), SEC(플레이어 내장), AVI
D. 보안      : 비밀번호 보호, 워터마크 기능
E. 스마트폰  : 안드로이드, iOS 지원 (라이브 : 8채널, 재생 : 1채널)
F. 프로토콜  : RTP, RTSP, HTTP
G. 원격사용자 : 검색(1), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)
5) 인터페이스
A. 이더넷    : 1 RJ45 10/100/1000 Base-T
B. 비디오출력 : 1 VGA(최대 2M), 1 HDMI(최대 4K)
C. SPOT출력 : 1개(카메라타이틀 표기, 분할모드 지원)
D. 오디오    : 4 입력(라인), 1 출력(라인)
E. 알람      : 8 입력(NO/NC), 4 출력(터미널릴레이, NO/NC)
           정격 : 30VDC / 2A, 250VAC / 0.25A

F. 단자      : 3 USB(1개 후면 3.0, 2개 전면 2.0), 1 e-SATA
G. 프로토콜  : RS-485 (Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, Diamond, ERNA, KALATEL
                   VCL TP, VICON, ELMO, GE)
           COAX (Coaxitron : PELCO-C, AHD : ACP)
6) 사용환경 및 외관
A. 언어      : 한국어
B. 사용전원  : 12VDC 어댑터(100~250VAC, 50/60Hz)
C. 동작온도  : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 85%RH
D. 소비전력  : 최대 50W
E. 크기/무게 : 370mm(W)Ⅹ50.7mm(H)Ⅹ320mm(D), 3KG
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