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MODEL : 16채널 하이브리드 DVR (HRX-1634)

1. 개 요
HRX-1634은 최대 18채널(AHD/TVI/CVI/CVBS + IP) 녹화가 가능한 DVR로 최신 영상 압축방식인 H.265를 적용한 제품입니다.
· 최대 18CH(아날로그 16, 네트워크 2) 카메라 등록 및 녹화
· H.265 압축 코덱 적용
· 최대 128Mbps 녹화 성능 / HDD슬롯 2개(최대 12TB)
· 18채널 동시 검색 및 재생 지원(본체 1, 원격 3)

2. 제 원
1) 디스플레이  
A. 입력채널  : 아나로그 16채널, 네트워크 2채널
B. 프로토콜  : 한화, ONVIF Profile S, SUNAPI
C. 모니터출력 : VGA 1, HDMI 1 듀얼모니터 확장모드 지원
D. [본체] 1, 2H, 2V, 3V. 4, 6(1+5), 8(1+7), 9, 13, 16, 20(5X4) / 순차화면, [웹] 1/4/9
E. 아날로그 : 채널당 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps),1MP(30/25fps), 960H(or 720H)(30/25fps) 네트워크 : Typ. 2MP(480fps)
2) 녹화/재생
A. 압축방식  : H.265 / H.264 / MJPEG
B. 대역폭    : 128Mbps
C. 오디오    : 입력 4개/출력 1개
D. 녹화모드  : 일반, 스케쥴(연속, 이벤트), 이벤트(프리, 포스트) 듀얼 스트림, 북마크
E. 검색모드  : 날짜/시간 캘린더 검색 / 이벤트 리스트 검색 / 텍스트 검색 (POS), 백업, 움직임 감지, 스마트 검색 (Virtual Line w/ direction, Enter / Exit) ARB 검색
F. 동시재생  : 32Mbps (18채널 동시) 최대 4명 (본체 1, 원격 3)
G. 백업방식  : BU, SEC(플레이어 내장), AVI(웹뷰어)
3) 설정
A. 스크린관리 : 레이아웃 추가/삭제, 영상 레이아웃, 멀티모니터/분할화면/시퀀스/해상도 설정
B. 환경설정  : 지원언어 / OSD표시 / 로그 / 자동잠금 설정
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : 0℃ ~ 40℃
B. 소비전력  : DC12V, 40W(6T HDD 2개 장착시)
C. [bookmark: _GoBack]크기/무게 : 370mm(W)Ⅹ44mm(H)Ⅹ320mm(D), 4.5Kg(4TB HDD 1개)
· 본 사양은 예고 없이 변경될 수도 있습니다. 
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