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MODEL : 2M H.265 VPM, TTA 네트워크 BOX 카메라(KNB-2000G)

1. 개 요
KNB-2000G은 VPM, TTA 기능이 추가된 BOX형 카메라로서 FHD급 영상을 지원하며
신기술 압축방식인 H.265가 적용된 BOX 카메라 입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

 2) 최대해상도  : 1920 X 1080

 3) 압축방식    : H.265/H.264(MPEG-4)

 4) 최대 프레임 : H.265/H.264 최대 60fps / MJPEG 30fps

 5) 최저조도    : 컬러 0.01Lux(F1.2,1/30sec), 흑백 0.001Lux(F1.2,1/30sec)

 6) 렌즈        : 렌즈 별매

 7) 보정기능    : DAY&NIGHT / BLC / HLC / WDR / 안개보정

 8) 프라이버시  : 최대 32개 사각형 프라이버시 영역 설정 가능

 9) 오디오 통신 : 양방향

10) 스마트 코덱 : 수동 모드 (영역 : 5개)

11) 메모리 슬롯 : SD/SDHC/SDXC 2slot(Up to 512GB)

12) ONVIF       : 지원

13) 전원/전류   : 24VAC±10%, 12VDC±10%, PoE

14) 크기        : W73.1 X H66.6 X D147.8mm

15) 중량        : 420g

16) VPM         : 오남용 감사 Log, 환경설정 변경, 펌웨어 변경, 설정 초기화 기록 생성
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