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1. 개 요
KND-2010은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.
2. 제 원 
 1) 촬상소자    : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS 
 2) 최저조도    : 칼라 0.055Lux(F2.0,1/30sec), 흑백 0.0055Lux
 3) 렌즈        : 초점 2.4mm Fixed/최대구경비F2.0/화각H: 139°, V: 73°, T: 167°/수동포커스
                  팬.틸트.회전 - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)
 4) 보정        : 역광보정 HLC, BLC, WDR(150dB), 노이즈 제거(SSDR,SSNR V, Defog지원)
 5) LDC(렌즈왜곡보정) : 지원
 6) 분석        : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적,
발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류
 7) 알람        : 알람입출력(입력1개,출력1개), 알람트리거(지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력)
 8) 오디오      : G.711, G.726 / 양방향
 9) 네트워크    : 프로토콜 IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
                  스트리밍: 유니캐스트/멀티캐스트)
10) 보안      : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록
802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
11) 전원        : DC12V, PoE(IEEE802.3af, Class3), 최대 5.5W(12VDC), 최대 6W(PoE)
12) 외관        : Ivory / 알루미늄, Ø110 x H90mm, 365g
13) 기타        : VPM, IK08
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