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MODEL : 2M H.265 네트워크 DOME 카메라(KND-2020RG)

1. 개 요
KND-2020RG은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (총화소1945x1109, 유효화소1945x1097)/SN비 50dB
 2) 최저조도    : 칼라 0.015Lux(F1.4,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
 3) 렌즈        : 초점 4mm Fixed/최대구경비F1.2/화각H88.6°V47.5°,D104.8°/수동포커스
                  팬.틸트.회전 - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)
 4) 보정        : 역광보정 HLC, BLC, WDR(150dB), 노이즈 제거(SSDR,SSNR, Defog지원)
 5) Digital PTZ : Digital PTZ 24X 지원
 6) 분석        : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection,
                  Fog&Dust Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear,
                  Audio Detection, Face Detection, Motion Detection,
                  Digital Auto Tracking, Sound Classification, People counting,
                  Heat map, Queue management
 7) 알람        : 알람입출력(입력1개,출력1개), 알람트리거(동작탐지,비디오.오디오분석등)
 8) 오디오      : G.711, G.726 / 양방향
 9) 네트워크    : 프로토콜 - TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
                  HTTPS, SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3
                  (MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
                  IP-IPv4, IPv6(전송방식-유니캐스트/멀티캐스트)
10) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,
                  Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X only)
                  플러그인 지원 브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9 (Mac only)
11) 전원        : DC12V, PoE(IEEE802.3af, Class3), 최대 5.5W(12VDC), 최대 6W(PoE)
[bookmark: _GoBack]12) 외관        : Ivory / Metal, Ø110 x H90mm, 365g
13) 기타        : VPM, TTA, IK08
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