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MODEL : 5M H.265 네트워크 DOME 카메라(KND-L5010R)

1. 개 요
KND-L5010R은 자체개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 DOME 카메라입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS
 2) 최저조도    : 칼라 0.15Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
 3) 렌즈        : 초점 고정 2.8mm/최대구경비F2.0/화각H104.7°V76.5°D136°
                  팬.틸트.회전 - 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°(수동조정)
 4) 보정        : 역광보정 BLC, WDR(120dB), 노이즈 제거(SSDR, SSNR)
 5) LDC(랜즈왜곡보정): 지원
 6) 분석        : 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선
 7) 알람        : 알람입출력(입력1개,출력1개), 알람트리거(동작탐지,비디오.오디오분석등)
 8) 야간 가시거리  : 20m
 9) 네트워크    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP,DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
10) 보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링,사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP),오남용 감사 Log, 환경설정 변경, 펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 및 VPM솔루션 연동
11) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), 최대 7.5W
12) 외관        : 화이트 / 플라스틱, 알루미늄, Ø110.6 x H89.5mm, 360g
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