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MODEL : 이동형 영상 솔루션(KNO-2010RM)

1. 개 요
KNO-2010RM은 자석을 이용하여 철재 벽면 또는 기구물에 부착 가능하며 전원/영상 전송 케이블링이 어려운 장소에 활용할 수 있고, 자체 저장 시스템이 최적화된 제품입니다.
리튬 폴리머 배터리 완충 후 최대 24시간 사용 가능하며, 자체 SD카드로 최대 일주일 저장 가능합니다.

• 자석을 이용한 탈부착식 이동 장치
• 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS 채용
• 최대 60fps@2메가픽셀 (1920x1080)
• 화각(H): 139° / 2.4mm 고정 초점 렌즈
• H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
• WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%)
• 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 20m
• Day & Night (ICR), WDR (150dB)
• 심플포커스, 움직임, 초점 흐림, 탬퍼링 감지
• 메모리 카드 기본 256GB 내장
• 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh(탈부착식, 과열/과전류/과전압방지 회로 내장)

2. 제 원 
1) 용    도       : 자석을 이용한 탈부착식 이동 장치
2) 사용카메라     : XNO-6010R(2M 2.4mm 고정 렌즈)
3) 저장장치       : • 카메라 SD카드 저장
- 기본 256G 내장
- 1일 8시간 사용 시 21일
4) 전    원       : • 리튬 폴리머 배터리(40,000mAh)
- 과열 방지, 과전류, 과전압 방지 회로 내장
- 탈 부착식으로 배터리 충전 후 교체 방식
5) 동작시간       : • 배터리 1EA 사용시 : 12~15시간 동작
• 배터리 2EA 사용시 : 24~30시간 동작
• 예비용 배터리 포함 총 3EA 지급
* 설치 환경 및 배터리 장기간 사용에 따른 성능 저하로 인해 사용 시간은 
달라질 수 있습니다.
6)  크    기      : 28 X 19 X 30cm(가로X세로X높이)
7) 무     게      : 5kg
8) 특     허      : 10-2020-0061617 | 출원인 : 코스템
9) 악세사리       : 스탠드 1개, 포장가방 1개, 벽부 마운트 1개
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