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MODEL : 2M 네트워크 12배 IR 뷸렛 카메라 (KNO-2120R)


1. 개 요
KNO-2120R은 자체 개발한 Wisenet 5 칩셋이 탑재된 12배 줌 카메라입니다. 차세대
[bookmark: _GoBack]압축기술인 H.265와 한화테크윈 고융의 WisestreamⅡ 기술이 적용되었으며 WDR 역광
보정, 지능형 영상분석 기능 등의 추가로 효율적인 모니터링이 가능합니다. 또한 IK10
내충격, IP67 방진방수 인증을 획득하여 실외 환경에서도 선명하고 생동감있는 영상으로
모니터링이 가능하며 VPM솔루션 연동 지원으로 개인정보 오남용에 효과적입니다.
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), 12배 광학줌(5.18 ~ 62.47mm)
· WiseStreamⅡ 영상 압축기술, True WDR(150dB)
· IP67 방진/방수, IK10 내충격 인증 획득
· 오남용 감사 log, 환경설정/펌웨어/설정초기화 등 행위 알람, S-VPM 완벽 연동
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도  : Color 0.0005Lux (2Sec, F1.6), B/W 0Lux (IR LED On)
C. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(1.0 Vp-p/75Ω, 720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 1280×720,설치용)
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 5.2 ~ 62.4mm(12배), 광학 12배
B. 구경비    : F1.6(W) ~ F3.0(T)
C. 화각      : H 5.3˚~54.58˚, V 3.00˚~32.19˚, D 6.06˚~61.4˚
D. 포커스    : 자동(심플 포커스) / 수동 / One shot AF
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 지원 안함
4) 카메라 기능
A. 역광보정    : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. 야간가시거리 : 70M
C. 카메라 타이틀 : 한/영/숫자/기호 최대 85자, 5행, 색, 투명도, 크기 조정 가능
D. Day&Night  : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 외부 / 스케쥴
E. 흔들림 보정 : 지원
F. 안개보정    : 지원
G. 프리셋      : 지원(300개)
H. 지능형분석  : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원 분류
             나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지
I. 알람        : 입력1 / 출력1
J. 오디오      : 입력(MIC / 라인 선택), 2.5VDC(4mA), 임피던스 2KΩ
             출력(라인), 3.5mm mono jack, 1Vrms
K. 픽셀카운터  : 지원
5) 네트워크
A. 영상압축    : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC, MJPEG
B. 동시접속    : 최대 20명(유니캐스트 모드)
C. 동시전송    : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축  : 관심 영역 5개지정(ROI)
WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신  : 양방향
F. 보안        : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. 메모리      : SD/SDHC/SDXC 2개 슬롯(최대 512GB까지)

H. S/W연동    : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
I. 웹뷰어      : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -35℃ 이상
B. 인증      : KC인증, IP67 / NEMA 4X 방진방수 인증, IK10 내충격 인증
C. 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 최대 14.5W(AC 24V), 12.5W(DC 12V), 12.95W(PoE)
E. 크기/무게  : 147.5mm(Ø)Ⅹ368.6mm(H), 2.175Kg
7) VPM(Video Privacy Management)
A. 사용자 접속 Log, 카메라 제어 이벤트 Log 기록
B. 생성된 오남용 감사 Log 전송
C. Privacy 영역 설정, IP필터링 기능
D. 펌웨어 변경, 공장초기화등 APT공격 의심행위 알람
E. ㈜보라시스템즈 S-VPM완벽 연동 지원
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