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MODEL : Edge AI 기반 2MP 말하는 CCTV 카메라 (KNO-C6083RS)

1. 개 요
KNO-C6083RS 는 Edge AI 기반 2MP 말하는 CCTV 카메라 입니다.

       본 제품은 CCTV카메라와 연동하여 기본 탑재된 5가지 음성 경보 (오디오클립)를 활용하여
 감시와 경보 방송을 하여방범 감시 /각종 사건 사고 예방 및 사후 관리에 적합하도록 설계
 되었습니다.

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS, 
2) 해상도 : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 640x360, 320x240 
3) 최대 프레임레이트 : H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 30fps(@2MP)
4) 최저조도 : 컬러: 0.01Lux(F1.4, 1/30초, 30IRE), 
흑백: 0.001Lux(F1.4, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on), 30/25fps
5) 초점거리 : 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈
6) 화각 : H: 120°(광각)~27°(협각), V: 63°(광각)~15°(협각), D: 143°(광각)~32°(협각)
7) 포커스 제어 : 심플 포커스, 수동 조절
8) 팬/틸트/회전 범위 : 0°~360° / 0°~90° / 0°~360° 
9) 지능형 분석 
분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/번호판
Attributes: 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 움직임 감지
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
10) 영상흔들림 보정 : 지원(자이로 센서 내장), 안개제어 : 지원
11) 역광보정 : BLC, HLC, WDR, SSDR
12) OS / 펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
13) 사용자 인증 : Digest Authenticaton, 무차별 대입공격 방지
14) 접근제어 : IP 기반 접근제거
15) 네트워크 인증 : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
16) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, * 기동온도 -20°C 이상, 0~100% RH(condensing)
AIR vent를 통한 습도 제어
17) 규격 인증 : IP66/IP67, NEMA4X, IK10
18) 전원 : PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
19)   소비 전력 : PoE: 최대 12.95W, 표준 10.8W, 12VDC: 최대 12.5W, 표준 10.0W
20) 제품 사이즈 / 무게 : ø93.4x276.6mm, 1640g
21) 스피커 컨트롤러 크기 : 185(W) mm x 176(D) mm x 185 (H) mm
22) 스피커 컨트롤러 무게 : 920g
23) 기본 5가지 음성 경보 내장 : CCTV 녹화중, 장애인 주차공간, 외부인 출입금지, 주차구역, 쓰레기무단투기 
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