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MODEL : 5M H.265 네트워크 BULLET 카메라(KNO-L5010R)

1. 개 요
KNO-L5010R은 자체개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 BULLET 카메라입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS
 2) 최저조도    : 칼라 0.15Lux(F2.0,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)
 3) 렌즈        : 초점 고정 2.8mm/최대구경비F2.0/화각H : 104.7°/ V : 76.5°/ D : 136.0°
 4) 보정        : 역광보정 BLC, WDR(120dB), 노이즈 제거(SSDR, SSNR)
 5) LDC(랜즈왜곡보정): 지원
 6) 분석        : 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선
 7) 알람        : 알람입출력(입력1개,출력1개), 알람트리거(지능형분석, 네트워크 단절, 
알람 입력)
 8) 야간 가시거리  : 20m
 9) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
10) 보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) 및 VPM솔루션 연동
11) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE : 최대 7.5W, 표준 6.1W
12) 외관        : 다크그레이, 알루미늄, Ø70 x 246mm, 680g
13) 기타        :  VPM
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