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1. 개 요
KNP-2120HL은 12X 줌 LTE VPM PTZ 카메라로서 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용되어 실내 감시에
특화된 고화질 네트워크 PTZ 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2.16M CMOS
2) 화소수       : 총화소 1945X1109(2.16메가), 유효화소 1945X1097(2.13메가)
3) 최저조도     : 컬러 0.03 Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0.003Lux(1/30sec,F1.6)
4) S/N비        : 50dB
5) 렌즈         : 초점거리 5.2~62.4mm(광학 12배) / DC Auto Iris
6) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR5, 안개보정, 화이트발란스
8) 프라이버시   : 4개점 24개사각형, 모자이크 
9) 지능형 분석  : 동작탐지
10) 알람        : -
11) 픽셀카운터  : -
12) 네트워크    : LTE 영상전송
13) SW관리보안  : ID계정방식 로그인
14) 녹화영상관리: 카메라에 녹화된 영상 다운로드 및 보관 관리
15) 오디오      : 양방향
16) 부가기능    : 측면부 영상확인용 디스플레이, 42구 경광등 / 비프음 부저 내장
 (원격제어가능), 외부 오디오 연결 가능, 후면 UTP를 통한 ETH 네트워크 사용가능 (LTE)
17) VPM 기능    : 오남용 감사 Log, PTZ제어, 환경설정 변경, 펌웨어 변경, 
설정초기화 기록 생성 및 VPM 솔루션 연동
18) 방진/방수   : -
19) 충격 대응   : -
20) 전원        : 리튬 배터리 12800mAh
21) 외관        : 375 x 190 x 140 mm / 5.7 Kg
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