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MODEL : 2M H.265 VPM TTA 55배 PTZ 카메라 (KNP-2550RHG)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]KNP-2550RHG는 2M 55배 VPM TTA PTZ 카메라로 광학식 안개보정 및 흔들림 보정을 탑재 함으로써 사용성 극대화
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정 기능
· Full HD 2메가픽셀 카메라 (1920 x 1080)
· 2MP 55배 광학줌 (4.75~261.4mm)
· 최저조도 컬러 : 0.0003Lux, 흑백 : 0Lux (IR LED On)
· 광학식 안개보정 탑재 / 야간 가시거리 500m ※ 안개 보정동작 시 흑백
· WiseStreamⅡ 지원 (대역폭 저감, H.265 함께 적용 시 최대 99%)
· IP66 방진 / 방수, IK10 내충격, TTA, VPM
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2. 제 원 
· 영상
· 촬상소자 1/2.8 형 2.16M CMOS
· 총 화소수 1,945(H) X 1,109(V) approx. 2.16메가픽셀
· 유효 화소수 1,945(H) X 1,097(V) approx. 2.13메가픽셀
· 주사 방식 프로그레시브
· 최저조도 컬러 : 0.02 lux (1/30sec, F1.6), 0.0003 lux (2sec, F1.6) / 흑백 : 0.002 lux (1/30sec, F1.6) / 0 Lux (IR LED On)
· S / N 비 50dB
· 영상 출력 CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720x480 (N)
· 렌즈
· 초점거리 4.75mm ~ 261.4mm (광학 55배)
· 구경비 F1.6 (Wide) ~ F6.5 (Tele)
· 화각 H : 58.6° (Wide) ~ 1.23° (Tele) / V : 34.8° (Wide) ~ 0.71° (Tele)
· 최소 지근 거리 5m (16.40ft)
· 포커스 제어 AF / One-Shot AF / Manual
· 렌즈 타입 DC Auto Iris
· 마운트 타입 Board-in Type
· 줌 속도 최대 5초 (1배 ~ 55배)
· 팬 / 틸트 / 회전
· 팬 범위 360° Endless
· 팬 속도 프리셋 : 400°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
· 틸트 범위 95° (-5° ~ 90°)
· 틸트 속도 프리셋 : 250°/초, 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
· 시퀀스 프리셋 (300개), 스윙, 그룹 (6개), 트레이스, 투어, 오토런, 스케쥴
· 프리셋 정확도 ±0.2°
· 방위각 Yes (동 / 서 / 남 / 북 / 북서 / 남서 / 북동 / 남동 OSD)
· 자동 추적 Off / On
· 카메라 기능
· 야간 가시거리 500m
· 카메라 타이틀 Off / On (영/한/숫자/기호, 최대 85 자)
· 최대 5행 , 색상 (회색/녹색/빨강/파랑/검정/흰색), 투명도, 해상도별 자동크기조정
· Day & Night Auto (ICR) / Color / B/W
· 역광보정 Off / BLC / WDR / HLC
· Wide Dynamic Range 120dB
· 콘트라스트 개선 SSDR (Off / On)
· 노이즈 제거 SSNR (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)
· 영상 흔들림 보정 Off / On (Built-in Gyro sensor)
· 광학식 안개보정 Off / Auto / Manual
· 동작탐지 지원 (8개, 사각형 영역 설정 가능)
· 프라이버시 기능
· Off / On (4개의 점으로 24개 사각형 프라이버시 영역설정 가능)
· 색상 : 검정 / 파랑 / 빨강 / 회색 / 흰색 / 초록
· 줌 배율 제한 설정 제한 - 모자이크 옵션
· Gain Control Off / Low / Medium / High
· 화이트발란스 ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
· 전자셔터 Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1 / 12,000sec)
· 디지털줌 32배, 에어리어 줌 기능 2배 디지털 줌까지 지원
· Flip / Mirror Off / On
· 지능형 영상 분석 템퍼링(화면 전환), 배회, 오디오 감지, 가상선, 음원분류, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지
· 알람 입력 4개 / 출력 2개 (Relay)
· 원격제어 RS-485
· RS-485 프로토콜 Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH
· 알람 트리거 알람 입력, 동작 탐지, 비디오 분석, 오디오 검출, 네트워크 단절
· 이벤트 대응 동작 
•FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 
•E-Mail통한 알림
•알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화 
•외부 알람 출력 
• PTZ preset
· 오디오 입력 선택가능 (마이크/라인입력) 지원 전압 : 2.5V DC (4mA) 입력, 임피던스 : 2K Ohm
· 오디오 출력 라인 출력 (3.5mm mono jack)
· 픽셀 카운터 지원
· 네트워크
· 이더넷 RJ-45 (10/100 BASE-T) / SFP (*only using SBP-303HF)
· 비디오 압축 방식 H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, Motion JPEG
· 해상도 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576,
· 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
· 최대 프레임레이트 H.264/H.265 : Max. 60fps 모든 해상도 / Motion JPEG : Max. 30fps 모든 해상도
· 스마트 압축 수동 모드 (영역 : 5개)
· WiseStreamⅡ 지원
· 화질 제어 H.265 / H.264 / MJPEG : 비트레이트 레벨 제어
· 비트레이트 제어 H.265 / H.264 : CBR 또는 VBR, Motion JPEG : VBR
· 동시 전송 능력 멀티 스트리밍 (10개 프로파일)
· 오디오 압축 방식 G.711 u-law / G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz,
· G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
· 오디오 통신 양방향
· IP IPv4, IPv6
· 프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,
· SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
· 보안 HTTPS (SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링
· 사용자 접속 로그 기록, 802.1x 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
· 전송 방식 유니캐스트 / 멀티캐스트
· 최대 동시접속자 20명 (유니캐스트 모드)
· 메모리 슬롯
· micro SD/SDHC/SDXC 2slot (up to 512 GB)
· Continuous recording(1'st slot to 2'nd slot)
· Motion Images recorded in the micro SD/SDHC/SDXC memory card can be downloaded
· NAS (Network Attached Storage), Local PC에 수동 영상 저장 지원
· S/W 응용 인터페이스 ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), WiseNet Open Platform , VPM, TTA
· 웹페이지 언어 한국어
· 웹뷰어
· 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
· 권장 브라우져 : Google Chrome
· 지원 브라우저 : IE11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari 10 (Mac OS X only)
· 통합 관리 소프트웨어 SmartViewer
· 동작 환경
· 동작 온/습도 AC24 : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
· 보관 온/습도 -50°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
· 방진/방수 대응 IP66
· 충격대응 IK10
· 전원
· 사용전원/소비전류 AC 24V
· 소비 전력 AC24 : 92W
· 외관
· 색상 / 재질 Black (Head) + Ivory (Body) / Aluminum, Plastic
· 외형 치수 (W x H) Ø236.9 x 407.7mm
· 무게 7.1Kg
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