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MODEL : VPM 16채널 네트워크 비디오 레코더 (KRN-1600)


1. 개 요
KRN-1600은 VPM(Video Privacy Management) NVR로서 개인정보 유출 및 오남용
방지 기능 제공, 최대 16채널 실시간 녹화 가능, 최대 녹화 대역폭 90Mbps 까지 녹화가 가능하고 PoE 기능과 더불어 4개의 HDD로 최대 24TB의 저장공간을 확보할 수있습니다.
또한 4K UHD 해상도와 H.265코덱을 지원하여 더욱 선명하고 디테일한 영상과 효율적인 영상 압축 및 저장이 가능한 초고화질 VPM 16채널 NVR입니다. 

· CIF ~ 12M까지 다양한 해상도 및 H.265코덱 지원
· 최대 90Mbps 녹화성능,16CH PoE 지원
· WiseStream 지원, Dual모니터 출력 지원(16채널 *2), 
· 4TB HDD 기본 장착(최대 24TB까지 장착 가능)

2. 제 원 

1) 입력채널    : 영상 최대 16채널 
2) 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI
3) 압축방식    : H.265, H.264, MJPEG (Wisestram 지원)
4) 라이브      : 
[모니터] : 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16 순차화면
[웹]     : 1/ 4/ 9/ 16 순차화면
5) 모니터      : HDMI 최대 4K UHD 지원(3840x2160)
             VGA 라이브 최대 16분할 지원
6) 녹 화       : 해상도 CIF ~ 12MP, 최대 180Mbps
             일반, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)
7) 검색/재생   : 32Mbps(16채널동시)
             날짜/시간 캘린더 검색, 이벤트/텍스트(POS,ANPR) 검색
8) 스토리지    : 기본장착 4TB(슬롯 4개, 최대 24TB 지원)
             E-SATA 1개, ISCSI(최대 384TB, ① PROMISE VESSRAID R2600)
9) 백 업       : JPG/AVI(Network), BU/EXE(GUI) 백업
             최대 16채널 동시 재생, 시간/타이틀 표시
10) 오디오      : 16채널 네트워크 입력(G.711, G.726, AAC)
1채널 출력(RCA, LINE)
11) 알람        : 8 입력 / 4 출력
12) 네트워크    : 대역폭 최대 128Mbps(iSCSI OFF), 최대 64Mbps(iSCSI on), PoE지원
13) 뷰어        : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM), iPolis 모바일
14) 원격사용자  : 검색 3 / 라이브 유니캐스트 10
15) 보안        : 사용자 접속 로그, IP주소필터링, 802.1X 인증, 암호화
16) 기타        : WiseStream, ARB, Failover 지원
17) VPM        : Log In / Out, 백업, PTZ사용기록, 마스킹, 워터마킹, 제공이력관리,
Forensic 전자지문활용 원본영상 위변조 감시 증거능력 확보
18) [bookmark: _GoBack]대외인증    : KC, UL, FCC, CB, CE-EMC, CCC, EAC, PSE
19) 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH
20) 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A
21) 소비전력    : 최대 271.9W(4HDD, PoE(PoE+) on), 최대 51.9W(4HDDs,PoE OFF)
22) 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm, 2U
23) 무 게       : 5.1Kg(HDD 미포함)
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