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MODEL : 주차유도 LED 일체형 단방향 카메라 (MGC-D8080LI)

1. 개 요
MGC-D8080LI 주차유도 LED 일체형 단방향 카메라는 고성능 Edge AI 기술을 탑재하여 카메라 자체적으로 주차감지 및 차번인식을 분석하고, 고휘도 LED를 통해 높은 시인성을 제공합니다.
강력한 보안 H/W 모듈 및 S/W 탑재, 객체감지, 가상선 등 다양한 AI 분석 기능이 가능합니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     :  1/2.8" 5MP CMOS 
2) 최저조도     : 컬러: 0.05 Lux (F1.6, 1/30초), BW: 0.005 Lux (F1.6, 1/30초)
3) 렌즈         :  f=3.3~10.3mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈
4) 틸트         :  55°~80°
5) 보정기능     :  BLC, WDR, SSDR, WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNR Ⅴ, 화이트발란스, 
게인컨트롤
6) 지능형분석   :  - AI 엔진 기반 주차유도 및 차량번호판 인식
                    ∙ 최대 4대 차량 감지 및 차량번호판 인식
∙ LED 6개 점등 색상 선택 가능
                  - AI 엔진기반 분석 이벤트: 객체 감지, 가상선, 가상영역
- 분석이벤트: 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류
7) 프라이버시   :  6개, 사각형 지원
8) 알람 입출력  :  구성 가능한 I/O 포트 2개
9) 알람 트리거  :  지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
10) 오디오      :  선택가능(마이크/라인 입력)
11) 네트워크     :  Metal shielded RJ-45(10/100/1000 BASE-T), 
유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트, 멀티 스트리밍(최대 4개)
12) 보안        :  HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기 인증서(Hanwha Techwin Root CA, 설치됨), TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2
13) 프로토콜    :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
14) 해상도      :  2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
15) 응용 인터페이스: ONVIF Profile S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API), Wisenet Open Platform
16) 동작환경    :  -40°C ~ +50°C/ 0~95% RH(non-condensing) * 기동온도 -35°C 이상
17) 전원        :  PoE+(IEEE802.3at), 12VDC
18) 외관        :  화이트 / 알루미늄 / W215 x D 135 x H 111 [mm] / 1086g
19) 규격 인증   :  IP66, IK08, NEMA 4X
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