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MODEL : 주차유도 전방위 카메라 (MGC-F9013LI)

1. 개 요
MGC-F9013LI 주차유도 전방위 카메라는 고성능 Edge AI 기술을 탑재하여 카메라 자체적으로 주차감지 및 차번인식을 분석하고, 고휘도 LED를 통해 높은 시인성을 제공합니다.
강력한 보안 H/W 모듈 및 S/W 탑재, 객체감지, 가상선 등 다양한 AI 분석 기능이 가능합니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자     :  1/2.3" 12MP CMOS
2) 최저조도     :  컬러: 0.39 Lux (F2.2, 1/30초)
3) 지능형분석   :  - AI 엔진 기반 주차탐지
                    ∙ LED 점등 색상 : 녹색,빨강,파랑,핑크,하늘,보라
∙ LED 통합(1개)/분리(2개) 모드
∙ 주차가능 차량 최대 16대 동시 탐지(쿼드뷰 4채널 기준)
∙ 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링(주차탐지와 동시에 사용)
4) 프라이버시   :  32개, 8점의 다각형 지원
5) 알람 입출력  :  1/1
6) 알람 트리거  :  Analytics, Network disconnect, Alarm input
7) 오디오       :  선택가능(마이크/라인 입력)
8) 네트워크    :  유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트
멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일)
9) 보안        :  HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device Certificate(Hanwha Techwin Root CA, pre-installed
10) 프로토콜    :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
11) 해상도      :  Original view(1:1): 3008x3008~480x480, Quad view: 3584x2688~640x480, Q1/Q2/Q3/Q4(4:3): 1792x1344~640x480 
12) 응용 인터페이스: ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform 
13) 동작환경    :  -10°C ~ +50°C / Less than 95% RH
14) 전원        :  PoE+(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
15) 외관        :  화이트 / 알루미늄 / Φ1580mm * H80.5mm / 1,280g
16) 규격 인증   :  IP66, IK08
17) 연동 가능 제품 : 비상벨, 층별안내판, 입구종합상황판
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