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MODEL : IP비상벨 (MGP-B100W)

1. 개 요
MGP-B100W 비상벨은 IP기반 비상벨로 양방향 오디오 및 내장 마이크를 내장하였습니다.
웹기반 설정을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 기본 기능        :  물리적 훼손 도난 감지 센서 장착(템퍼링 스위치)
2) 알람 입출력      :  입력 2개 / 출력 2개, 템퍼링 스위치
3) 알람 트리거      :  네트워크 단절, 알랍 입력
4) 알람 이벤트      :  외부 알람 출력
5) 오디오 입력/출력 :  내장마이크/내장스피커 85dB(0.5m 거리 기준)
6) 네트워크         :  이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), 응용 인터페이스 SUNAPI(HTTP API)
7) 일반             : 언어 한국어, 메모리 1GB RAM
8) 동작 환경 및 전원: 동작온도/습도 -10˚C ~ +55˚C / 95% RH 이하
                     보관온도/습도 -30˚C ~ +60˚C / 95% RH 이하
                     전원 PoE, 12VDC
                     소비 전력 PoE 최대 7.5W, 표준 5.0W, 12VDC 최대 5.9W, 표준 3.7W
9) 외관             : 색상 화이트, 재질 플라스틱,메탈
                     제품 사이즈 120.3 x 188.2 x 48.1mm / 450g
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