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MODEL : 주차차단기 (MMA-N10)

1. 개 요
MMA-N10 주차차단기는 견고한 디자인 및 충격/진동 등 내진 설계가 가능합니다.
차단바 속도 조절과 경량화를 통한 설치 편의성을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 차량 탐지 방식   : 루프(전면/후면)
2) 구동방식         : BLDC 모터
3) 동작속도         : 1초 ~ 5초
4) Bar 길이         : 최대 4m
5) 동작 온도/습도   : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 -25°C 이상
6) 보관 온도/습도   : -30℃ ~ +60℃ / 90% RH 이하
7) 규격인증         : KC, IP46
8) 전원             : 220VAC, 60Hz
9) 소비전력         : 최대 77W, 표준 64W (차단바 제외)
10) 색상/재질        :  Black, White / 아연도금강판
11) 크기             : Ø 370 x H 1,120mm
12) 무게             : 51Kg (차단비 제외)
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