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MODEL : 전광판 일체형 주차차단기(역방향) (MMA-N20DR)

1. 개 요
MMA-N20DR 전광판 일체형 주차차단기는 견고한 디자인 및 충격/진동 등 내진 설계가 가능합니다. 차단바 속도 조절과 경량화를 통한 설치 편의성을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 차량 탐지 방식   : 번호인식 카메라 장착(별도)
2) 방향             : 역방향
3) 구동방식         : BLDC 모터
4) 동작속도         : 1초 ~ 5초
5) Bar 길이         : 최대 4m
6) 동작 온도/습도   : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * Cold Start -25℃ (차단바 제외)
7) 보관 온도/습도   : -30℃ ~ +60℃ / 90% RH 이하
8) 규격인증         : KC, IP46
9) 전원             : 220VAC, 60Hz
10) 소비전력         : 100W
11) 색상/재질        : Black, White / SUS
12) 크기             : 270mm x 270mm x 1400mm
13) 무게             : 53Kg (차단비 제외)
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