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MODEL : 통합형 번호인식기(싱글) (MMA-S1010)

1. 개 요
MMA-S1010 통합형 번호인식기는 딥러닝 기반 AI 기술로 지속적인 인식률 개선이 가능합니다.
주/야간 고속 차량 번호 인식이 가능하며 서버가 불필요한 Edge 기반 AI 기술을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2" 2MP CMOS
2) 조명장치         : IR LED (740nm)
3) 해상도           : 1920 x 1080
4) 카메라 수        : Single
5) 렌즈 초점거리/밝기: f=6~22mm, F1.6
6) 네트워크         : 10/100 Ethernet
7) 구동방식         : BLDC 모터
8) 동작속도         : 1초 ~ 5초
9) Bar 길이         : 최대 4m
10) 전광판 모듈      : 2단 6열
11) 규격인증         : KC, IP46
12) 전원             : 220VAC, 60Hz
13) 동작온습도       : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 -25°C 이상
14) 전원 및 소비전력 : 220VAC, 60Hz / 최대 126W, 표준 105W (차단바 제외)
15) 조명사양         : IR LED, 45도, 자동(조도센서, 일정)
16) 외관             : Black, White / 아연도금강판
17) 외형치수         : Ø 370 x H 1,296mm / 무게 58Kg (차단바 제외)
18) 기타             : 원격점검 시스템 와치독, 카메라 전원제어, 차단기 콘트롤러 리셋
19) 인식률           : 99%
20) 차량 탐지 방식   : 동영상(전면), 루프(후면)
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