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MODEL : 통합형 번호인식기(역방향) (MMA-S2020R)

1. 개 요
MMA-S2020R 통합형 번호인식기는 딥러닝 기반 AI 기술로 지속적인 인식률 개선이 가능합니다. 주/야간 고속 차량 번호 인식이 가능하며 서버가 불필요한 Edge 기반 AI 기술을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/1.8" 8MP CMOS
2) 조명장치         : IR LED (850nm)
3) 해상도           : 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
4) 카메라 수        : Single
5) 렌즈 초점거리/밝기: f=4.5~10mm (2.2x) / F1.6 (Wide) ~ F2.65 (Tele)
6) 네트워크         : 10/100 Ethernet
7) 구동방식         : BLDC 모터
8) 동작속도         : 1초 ~ 5초
9) Bar 길이         : 최대 4m
10) 전광판 모듈      : 2단 6열
11) 규격인증         : KC, IP46
12) 전원             : 220VAC, 60Hz
13) 동작온습도       : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * Cold Start -25°C (차단바제외)
14) 소비전력         : 표준 105W 
15) 조명사양         : IR LED(850nm) 조명동작 자동
16) 외관             : Black, White / SUS
17) 외형치수         : 270mm x 270mm x 1400mm / 무게 55Kg (차단바 제외)
18) 인식률           : 99%~100%
19) 차량 탐지 방식   : 동영상(전면), 루프(후면)
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