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MODEL : 보조 번호인식 카메라 (MMC-O6080R)

1. 개 요
MMC-O6080R 보조 번호인식 카메라는 딥러닝 기반 기술로 차번 인식률 향상에 도움됩니다.
천정, 벽부, 바닥 등 다양한 설치 환경을 제공하며 서버가 불필요한 Edge 기반 AI 기술을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 인식률           : 99.00% 
2) 번호판 인식속도  : 0.5초 이내
3) 인식 거리        : 4~10m
4) 차량 탐지 방식   : 동영상
5) 번호인식모듈     : 카메라
6) 촬영소자         : 1/2" 2MP CMOS
7) 해상도           : 1920 x 1080
8) 조명장치         : IR LED (850nm)
9) 렌즈 초점거리/밝기: f=4.38~9.33mm, F1.3 ~ F2.15
10) 포커스 제어      : 심플포커스
11) 네트워크         : 10/100 Ethernet
12) 동작 온도/습도   : -50°C ~ +55°C / 90% RH 이하 (기동온도 -30°C 이상)
13) 보관 온도/습도   : -50°C ~ +60°C / 90% RH 이하
14) 규격인증         : IP66/IP67, IK10, KC
15) 전원             : PoE+ (IEEE802.3at), 12VDC
16) 소비전력         : PoE+: 최대 19.50W, 표준 16.00W, 12VDC: 최대 17.00W, 표준 13.50W
17) 색상/재질        : 다크그레이 /알루미늄, 하드코팅 윈도우
18) 크기             : Ø91.0x368.6mm(선쉴드 미포함)
19) 무게             : 2.48Kg
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