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MODEL : 번호인식 카메라 (MMC-V9080R)

1. 개 요
MMC-V9080R 번호인식 카메라는 딥러닝 기반 기술로 차번 인식률 향상에 도움됩니다.
다양한 높이의 설치 설정을 제공하며 서버가 불필요한 Edge 기반 AI 기술을 지원합니다.
2. 제 원 
1) 인식률           : 99.00% 
2) 번호판 인식속도  : 0.5초 이내
3) 인식 거리        : 4~10m(원거리 가능)
4) 차량탐지방식     : AI 기반 동영상 방식
5) 번호인식엔진     : 카메라 내장 알고리즘
6) 촬영소자         : 1/1.8" 8MP CMOS
7) 해상도           : 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,720x576, 720x480, 640x480, 640x360
8) 조명장치         : IR LED (850nm)
9) 렌즈 초점거리/밝기: f=4.5~10mm(2.2x), F1.6 ~ F2.65
10) 포커스 제어      : 심플포커스
11) 네트워크         : 10/100 Ethernet
12) 동작 온도/습도   : -40°C ~ +55°C / 90% RH 이하 (기동온도 -30°C 이상)
13) 보관 온도/습도   : -50°C ~ +60°C / 90% RH 이하
14) 규격인증         : IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, KC
15) 전원             : PoE+ (IEEE802.3at), 12VDC
16) 소비전력         : PoE+: 최대 20.00W, 표준 17.00W
12VDC: 최대 18.70W, 표준 15.00W
17) 색상/재질        : 화이트 / 알루미늄, 돔 커버 : 하드코팅 돔
18) 크기             : Ø180x125mm
19) 무게             : 1.90Kg
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