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MODEL : 키패드형 방문차량 인터폰 (MMI-L640)

1. 개 요
MMI-L640 키패드형 방문차량 인터폰은 방문객이 키오스크를 통해 직접 동호수 및 
목적지를 입력하여 보다 정확한 방문차량 동선 파악이 가능합니다.

2. 제 원 
1) 터치스크린 크기  : 10.4"
2) 터치스크린 해상도: 1024 x 768
3) 터치방식         : 정전식
4) 인터폰 통화연결  : 콜버튼 혹은 터치스크린
5) 노이즈제거       : Noise Suppressor
6) 마이크/스피커    : 마이크: US-AD104PLS (방수)
스피커: FRS7-8 (방수)
7) 차단바 제어      : 플랫폼 연동 차단바 열림
8) 네트워크         : 220VAC, 60Hz
9) 통신             :양방향 통신
10) 프로토콜         :SIP 2.0
11) 동작 온도/습도   : -30°C ~ +55°C / 95% RH 이하
12) 보관 온도/습도   : -50°C ~ +55°C / 95% RH 이하
13) 규격 인증        : KC, IP46
14) 전원             : 220VAC,60Hz
15) 소비전력         : Max 180W, Typ 20W
16) 색상/재질        : Black, White / SUS
17) 크기             : 330 x 260 x 1238mm
18) 무게             : 28kg
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