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MODEL : AI 2M 네트워크 박스 카메라 (PNB-A6001)

1. 개 요
PNB-A6001은 2M 해상도의 AI 박스카메라로, 속성값, 베스트샷 제공합니다.  

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2형 CMOS
2) 최저조도     : 컬러: 0.006Lux(F1.2, 1/30초) 흑백: 0.0006Lux(F1.2, 1/30초)
3) 렌즈         : DC auto iris, P iris, Manual, i-CS, 심플 포커스
4) 팬/틸트/회전 :  -˚
5) 보정기능     : ICR/BLC/WDR/ SSNR V/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 최대 6개 직사각형 프라이버시
7) 지능형 분석  : 
- 분류 개체 타입 : 사람/얼굴/차량/번호판(어트리뷰트 포함), 개체별 베스트샷
- AI 엔진기반 분석 이벤트 : 개체 감지, 얼굴마스크 감지, 사회적 거리 감지, 방향 감지, 자동 추적, 
출입 감지, 배회, 가상선
- 분석 이벤트 : 디포커스 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지
8) 알람 트리거  : 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(6 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 5 profiles) 


11) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS,
UPnP, Bonjour, LLDP
 12) 보안 : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록
802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
TPM with FIPS 140-2 level2, Secure boot, Verify firmware forgery
13) 해상도      : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 640x360, Wisestream Ⅱ 지원 
14) Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
15) 응용 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform 
16) 동작환경    : -10°C ~ +55°C / Less than 90% RH, 
17) 전원        : 17.5W(PoE+), 14W(DC12V) 
18) 외관        : 블랙 / 알루미늄/ 81(W)x67(H)x165(D)mm, 880g 
[bookmark: _GoBack]19) 기타        : AI 엔진기반 분석 : 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵
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