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MODEL : AI 4K 네트워크 박스 카메라 (PNB-A9001)

1. 개 요
PNB-A9001은 4K 해상도의 AI BOX 카메라로 속성값, 베스트샷을 제공합니다.  

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 8M CMOS / 유효화소 3864 x 2180
2) 최저조도     : 컬러 0.03Lux(F1.2, 1/30초)
3) 렌즈         : 심플포커스, DC Auto, P iris, C/CS mount, LDC
4) 팬/틸트/회전 : -
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR V/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 최대 6개 직사각형 프라이버시
7) 지능형 분석  : 
- 분류 개체 타입 : 사람/얼굴/차량/번호판(어트리뷰트 포함), 개체별 베스트샷
- AI 엔진기반 분석 이벤트 : 개체 감지, 방향 감지, 자동 추적, 출입 감지,
 배회, 가상선
- 분석 이벤트 : 디포커스 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 템퍼링, 
오디오 감지,음원 분류, 충격 감지
8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력/내장마이크)
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAP(HTTP API) / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge 
15) 동작환경    : -10°C ~ +55°C / Less than 90% RH, 
16) 전원        : 16.5W(PoE), 13.5W(DC12V) 
17) 외관        : 블랙/알루미늄/ 81(W) x 67(H) x 165(D) mm / 880g  
18) 기타        : AI 엔진기반 분석 : 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵
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