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MODEL : AI 4K 네트워크 IR 돔 TTA 카메라 (PND-A9081RVG)

1. 개 요
PND-A9081RVG은 4K 해상도의 AI IR 가변 돔으로 속성값, 베스트샷 제공합니다.  
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 8M CMOS / 유효화소 3864 x 2180
2) 최저조도     : 컬러 0.05Lux(F1.6, 1/30초), IR 30m, 최소지근거리 0.5m
3) 렌즈         : 4.5~10mm(x2.2) 전동 가변, F1.6(광각)~F2.65(망원),심플포커스
4) 팬/틸트/회전 :  -˚
5) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR V/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 최대 6개 직사각형 프라이버시
7) 지능형 분석  : 
- 분류 개체 타입 : 사람/얼굴/차량/번호판(어트리뷰트 포함), 개체별 베스트샷
- AI 엔진기반 분석 이벤트 : 개체 감지, 방향 감지, 자동 추적, 출입 감지, 배회, 가상선
- 분석 이벤트 : 디포커스/움직임 감지, 발생/소멸 감지, 템퍼링, 오디오/충격 감지,음원 분류
8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 보안    : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA),Secure boot
12) 해상도      : 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : 유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트,멀티 스트리밍(최대 3개 프로파일) 
15) 동작환경    : -20°C ~ +55°C / Less than 90% RH,  전원        : 20W(PoE+), 17.7W(DC12V) 
17) 외관        : 다크그레이/알루미늄/ Ø160x125mm(선쉴드 미포함), 1.6Kg  
18) 기타        : AI 엔진기반 분석 : 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵, TTA
http://www.hanwhavision.com/

image1.png
(L) ez




