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MODEL : 2채널 6M NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-12082RVD)

1. 개 요
PNM-12082RVD는 6M 2채널 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.  
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 CMOS 2CH, 최대해상도 3328x1728
2) 최저조도     : 컬러: 0.16lux(F1.67, 1/30sec, 30IRE),흑백: 0.016lux(F1.67, 1/30sec, 30IRE), 0lux(IR LED on)
3) 렌즈         : 3.54~6.69mm(1.9x) 전동 가변초점, F1.67(광각)~F2.64(협각)
H: 96˚(광각)~47˚(협각), V: 51˚(광각)~26˚(협각)D: 113˚(광각)~54˚(협각), 4) 팬/틸트/회전 : 해당 무
최소지근거리 1.5m
5) 보정기능     : Day&Night ICR/BLC/HLC/Extreme WDR(120dB)/SSDR/SSNR V
6) 프라이버시   : 최대 32개 사각형 프라이버시
7) 움직임감시   : 8개, 8점의 다각형 지원
8) 알람 트리거  : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력(SPM-4210 I/O box 연결시), App 이벤트, 스케쥴
9) 오디오       : SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 입력 지원
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP,ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
12) 보안        : TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2), HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식
IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, 
EAP-PEAP MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA, 설치됨),Secure by default 인증
Secure OS/Boot/Storage, Verify firmware forgery 
[bookmark: _GoBack]13) Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 최대. 512GB
14) 규격인증  : IP66/IP67, NEMA4X, IK10
15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 95 RH
16) 전원        : PoE+(IEEE802.3at, Class4), PoE+: 최대 18.3W, 표준 13.5W
17) 외관        : 화이트/알루미늄/하드코팅 돔/ 215(W)x135(D)x93.2(H)mm / 1330g  
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