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MODEL : 2채널 랜즈모듈 교체형 NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-7002VD)

1. 개 요
PNM-7002VD는 원하는 방향, 화각에 맞게 랜즈 모듈 교체 가능한 2채널 랜즈 모듈 교체형 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.  


2. 제 원 
1)   해상도    : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448,
 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
2)   프레임레이트 : H.265/H.264: 2MP 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz)
 MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
3)   렌 즈     : 2M - 초점 2.4mm/ F2.0, 화각 H-135.4°/V-71.2°/D-161.6°
2M - 초점 6.0mm/ F2.0, 화각 H-150.4°/V-28.8°/D-58.1°
4)   보정기능  : Electric Day&night/BLC/WDR(150dB)/ SSNR V  / 화이트발란스 /
 LDC(랜즈왜곡)
5)   지능형 분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지,
    발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 텤퍼링, 가상선
6)   알람 트리거 : 지능형분석, 네트워크 단절
7)   네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / Multicast, 
Multiple streaming (Up to 10 profiles)
8)   압축        : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG, 수동(5개 영역), 
WiseStreamⅡ
9)   프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP,
 HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
10) 보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속
 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
11) 응용인터페이스 : ONVIF Profile S/T, SUNAPI(HTTP API)
12) EDGE STORAGE : Micro SD/SDHC/SDXC 4슬롯 256GB(각 채널)
13) 동작환경     : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH,
14) 규격인증     :  IP66, IK10
15) 전원         : 12.95W(PoE)
16) [bookmark: _GoBack]외관         : 화이트/알루미늄/ Ø197.6x84mm(7.78x3.31"), 1250g 
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