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MODEL : 2M 4채널 헤드분리형 네트워크 카메라 (PNM-9000QB)

PNM-9000QB는 4채널 헤드부분을 분리하여 설치 가능한 비노출형 카메라입니다. 설치가 어려운 좁은 공간이나 인테리어를 신경써야 할 장소에서 효율적인 활용이 가능합니다. 또한, 화각에 따라 렌즈를 변경하여 사용이 가능하며 자사 칩셋을 적용하여 선명한 모니터링을 구현하였습니다. 
1) 영 상
A. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
B. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
C. 영상출력  : HDMI(1920x1080, Single/Quad view)
2) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(120dB), SSDR
B. D/N      : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백
C. 안개보정  : 지원
D. 지능형분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선
E. 알람      : 입력1 / 출력1
F. 오디오    : 선택가능(마이크/라인입력/내장마이크) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm
G. 왜곡보정  : 지원(LDC)
3) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 수동 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
G. 응용 인터페이스  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API)
H. Edge스토리지 : Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 1TB(512GB x 2)
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ 45℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC
C. 전원      : DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : PoE : 최대 22.00W, 표준 16.70W, DC : 최대 19.00W, 표준 : 14.00W
E. 크기/무게  : 200(W)x37(H)x146(D)mm / 715g
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