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MODEL : 2채널 랜즈모듈 교체형 NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-9000VD)

1. 개 요
PNM-9000VD는 원하는 방향, 화각에 맞게 랜즈 모듈 교체 가능한 2채널 랜즈 모듈 교체형 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.  


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 5M - 1/2.8형 5M / 유효화소 2616 x 1976(SLA-5M3700D/5M4600D/5M7000D)
2) 최저조도     : 5M - 컬러 0.16Lux(F2.0, 1/30초, 30IRE)
3) 렌즈         : 5M - 초점 3.7mm/ F1.6, 화각 H-95.8°/V-70°/D-123.6°
                  5M - 초점 4.6mm/ F1.6, 화각 H-76.1°/V-56.8°/D-96.8°
                  5M - 초점 7.0mm/ F1.6, 화각 H-49.5°/V-36.9°/D-62.2°
4) 팬/틸트/회전 : 해당 무
5) 보정기능     : Electric Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 최대 32개 사각형 프라이버시
7) 동작탐지     : Off/On(최대 8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버
8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절
9) 오디오       : 해당 무
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 모듈에 따른 5M, 60fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)
                  Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) 2슬롯(각채널별)
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAP(HTTP API) / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge 
15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10
16) 전원        : 12.95W(PoE)
[bookmark: _GoBack]17) 외관        : 화이트/알루미늄/ Ø197.6 x 84mm / 1250g  
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