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MODEL : 4채널 랜즈모듈 교체형 NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-9002VQ)

1. 개 요
PNM-9002VQ는 원하는 방향, 화각에 맞게 랜즈 모듈 교체 가능한 4채널 랜즈 모듈 교체형 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.  


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 2M - 1/2.8형 2M CMOS / 유효화소 1945 x 1097(SLA-2M3600Q/2M6000Q)
                  5M – 1/1.8형 5M CMOS / 유효화소 2616 x 1976(SLA-5M3700Q/5M7000Q)
2) 최저조도     : 2M - 컬러 0.055Lux(F2.0, 1/30초, 30IRE)
5M – 컬러 0.16Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE)
3) 렌즈         : 2M - 초점 3.6mm/ F2.0, 화각 H-94.8°/V-49.3°/D-114.3°
                  2M - 초점 6.0mm/ F2.0, 화각 H-50.4°/V-28.8°/D-58.1°
                  5M - 초점 3.7mm/ F1.6, 화각 H-97.5°/V-71.9°/D-126.2°
                  2M - 초점 7.0mm/ F1.6, 화각 H-50.7°/V-37.8°/D-63.8°
4) 팬/틸트/회전 : SLA-2M3600Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 37˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-2M6000Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 30˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-5M3700Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 59˚~ 66˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-5M7000Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 40˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
5) 보정기능     : Electric Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR/화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 최대 32개 사각형 프라이버시
7) 움직임 감지  : Off/On(최대 8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버
8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절
9) 오디오       : 해당 무
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP
12) 해상도      : 모듈에 따른 2M, 5M, 60fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)
                  Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) 4슬롯(각채널별)
14) 응용인터페이스  : ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API)) / 웹피이지 한국어
15) 보안        : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 
사용자 접속 로그 기록,802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP)
15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10
16) 전원        : 25.5W(PoE)
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