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MODEL : 1/2.8형 2M x 4대 파노라믹 카메라 (PNM-9020V)

1. 개 요
PNM-9020V는 5M 픽셀 CMOS 촬상소자가 4개가 이어져 180도 전방을 고해상도로
파노라마뷰를 볼 수 있고, 다양한 알람 트리거 및 히트맵등의 지능화된 기능을 지원하며
한화테크윈의 자체기술인 WiseStreamⅡ와 최신 압축기술인 H.265가 연동되어 최적의 압축
효율을 제공하여 최대 75%의 저장 압축효율을 자랑하는 멀티이미저 카메라 입니다.

· 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS x 4 (최대 7.3메가 픽셀 30fps)
· 3.6mm 고정 초점 렌즈 내장
· H.265,H.264,MJPEG,WiseStream Ⅱ지원
· 히트맵 지원
· IP66/IK10 방수방진/충격 대응 규격 획득
· 메모리 카드 1개 슬롯 지원 
	
2. 제 원 
[bookmark: _GoBack]1) 촬상소자     : 7.3메가픽셀(2메가x4) / 
컬러: 0.3Lux(1/30초), 0.005Lux(2초),
흑백: 0.03Lux(1/30초), 0.0005Lux(2초)
2) 화소         : 총화소 2704 x 2104, 유효화소 2616 x 1964 / 프로그레시브방식
3) 렌즈         : 3.6mm 고정초점/화각(H-180도,V-84도)/포커스제어-매뉴얼/마운트M12
4) 팬/틸트      : 0~355도 / 0~60도
5) Day&Night    : Auto(ICR)/Color/B.W/Schedule
6) 보정         : 콘트라스트개선SSDR(off/on),노이즈제거SSNR(off/on),역광보정(off/BLC)
7) Defog        : off/Auto/Manual
8) 동작탐지     : off/on(최대8개영역설정가능)/프라이버시기능(최대16개영역설정가능)
9) 화이트발란스 : ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor
10) Flip/Mirror : off/on
11) 지능영상분석: 템퍼링, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 오디오 감지, 초점 감지,
디지털 자동추적, 히트맵
12) 뷰모드      : 파노라마/하프파노라마1,2/파노라마+3PTZ,3D뷰
13) 픽셀카운터  : 지원
14) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(1000BASE-T)/Ipv4,Ipv6/전송-유니캐스트(20명),멀티캐스트
                  프로토콜-TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS
                  SSL,DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS
                  QoS,PIM-SM,UpnP,Bonjour (*)동시전송능력: 최대10종 스트림 동시전송
15) 비디오압축  : H.265/264,MJPEG,WiseStream Ⅱ(테크윈자체기술)/최대 30fps
16) 오디오      : 양방향 지원/G.711(u-law),G.726(ADPCM)/라인 입,출력지원
17) 웹뷰어      : Windows7,8.1,10,Mac OS X 10.9,10.10,10.11/통합관리SW-스마트뷰어,SSM
18) 동작환경    : -40도~+55도/90%RH이하(전원ON시 -35도 이상이어야함)/IP66,IK10획득
19) 전원/기타   : 12VDC,PoE+/최대25.5W(12VDC,PoE+,Heater on) / 메모리 슬롯 128GB 
20) 외관        : 색-Ivory,재질-Aluminum/ 사이즈 Ø199x143.5mm / 무게 2.0Kg
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