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MODEL : 1/2.8형 2M x 4 파노라믹 카메라 (PNM-9022V)

1. 개 요
PNM-9022V는 2M 픽셀 CMOS 촬상소자가 4개가 이어져  209˚/180˚ 모드 지원하는 멀티이미저 카메라 입니다.
• 최대 8MP(2MP x 4CH) , 209˚/180˚ 모드 지원, 2.8mm 고정 초점 렌즈 내장 x 4
	
2. 제 원 
[bookmark: _GoBack]1) 촬상소자     : 1/2.8" CMOS x 4 / 컬러: 0.3Lux(F1.6 1/30초), 흑백: 0.03Lux(F1.6 1/30초)
2) 해상도       : 최대 4608 x 1800
3) 렌즈         : 2.8mm 고정초점/화각(H-209도,V-83.3도)/최소지근거리 1.5m
4) 팬/틸트      : 0~355도 / 0~60도
5) Day&Night    : Auto(ICR)
6) 보정         : 콘트라스트개선SSDR, 노이즈제거SSNR,역광보정(BLC,WDR)
7) Defog        : 지원
8) 움직임감지   : off/on(최대8개영역설정가능)/프라이버시기능(최대32개 영역설정가능)
9) 화이트발란스 : ATW/AWC/수동/실내/실외
10) 영상회전    : 상하반전, 좌우반전
11) 지능영상분석: 디포커스, 움직임, 발생/소멸, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 히트맵
12) 뷰모드      : 209˚/180˚ 모드, 디지털 PTZ 지원(2CH)
13) 알람 입출력  : 2개(입출력 선택 가능)
14) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(1000BASE-T)/Ipv4,Ipv6/전송-유니캐스트(20명),멀티캐스트
                  프로토콜-IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
 (*)동시전송능력: 최대10종 스트림 동시전송
15) 비디오압축  : H.265/264,MJPEG,WiseStream Ⅱ(테크윈자체기술)
16) 오디오      : 양방향 지원/G.711(u-law),G.726(ADPCM),AAC-LC/라인 입,출력지원
17) 보안       : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
18) 동작환경    : -40도~+55도/90%RH이하/IP66,IK10,NEMA4X 
19) 전원/기타   : 12VDC,PoE+/최대18W / 메모리 슬롯 512GB x 2 
20) 외관        : 색-화이트,재질-Aluminum/ 사이즈 Ø253x165mm / 무게 3.2Kg
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