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MODEL : 1/2.8형 5M x 4대 파노라믹 카메라 (PNM-9031RV)

1. 개 요
PNM-9031RV는 5M 픽셀 CMOS 촬상소자가 4개가 이어져 180도 전방을 고해상도로
파노라마뷰를 볼 수 있고, 다양한 알람 트리거 및 히트맵 등의 지능화된 기능을 지원하며
[bookmark: _GoBack]한화테크윈의 자체기술인 WiseStream으로 최적의 압축 효율을 제공합니다.
	
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 15메가픽셀(5메가x4) / 
컬러 : 0.1Lux(F1.6, 1/30초)
흑백 : 0.01Lux(F1.6, 1/30초), 0Lux(IR LED on)
2) 화소         : 6720x2240, 5952x1984, 4992x1664, 3840x1280, 3072x1024, 1920x640,
 1152x384
3) 렌즈         : 4.3mm 고정초점/195.6º(H) x 63.6º(V)
4) 팬/틸트      : 0~360도 / 0~60도
5) Day&Night    : Auto(ICR)
6) 보정         : BLC, WDR, SSDR, SSNR V
7) 야간가시거리 : Wise IR 20m, 자동/수동 레벨 조정 가능한 4 independent zones
8) 동작탐지     : 8개, 8점의 다각형 지원
9) 화이트발란스 : ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor
10) 영상회전    : 상하반전, 좌우반전
11) 지능영상분석: 디포커스 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 
오디오 감지
12) 비디오압축  : H.265/264,MJPEG,WiseStream Ⅱ(테크윈자체기술)/최대 20fps
13) 오디오      : 양방향 지원/G.711(u-law),G.726(ADPCM)/라인 입,출력지원
14) 동작환경    : -40도~+55도/90%RH이하(전원ON시 -30도 이상이어야함)/IP66,IK10,MEMA4X
15) 전원/기타   : 12VDC,PoE+/최대23.5W/ 메모리 2슬롯 512GB (256GBx2)
16) 외관        : 색-화이트,재질-Aluminum/ 사이즈 Ø253x170mm / 무게 2.6Kg
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