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MODEL : 4채널 5M NW 멀티디렉셔널 IR 카메라 (PNM-9085RQZ1)

1. 개 요
PNM-9085RQZ1는 5M 4채널 전동가변 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.  
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 5M CMOS 4 채널 / 유효화소 2616 x 1976
2) 최저조도     : 컬러 0.11Lux(F1.6, 1/30초), BW 0(IR on)
3) 렌즈         : 초점 4.13~9.4mm(2.3x) / F1.92(Wide)~F2.67(Tele) / 최소지근 거리 1.2m
	 H : 87.58°(Wide)~37.34°(Tele) / V : 64.58°(Wide)~28.04°(Tele) / 
[bookmark: _GoBack]D : 112.46°(Wide)~46.85°(Tele) , 심플 포커스 / DC Auto Iris / IR 30m

	4) 팬/틸트/회전 : Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚ 
                  원격 조정 지원(최대 200회)


5) 보정기능     : Auto Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNRV/화이트발란스/LDC
6) 프라이버시   : 최대 32개 다각형 프라이버시
7) 움직임감지   : Off/On(최대 8개의 다각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버
8) 알람 트리거  : 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 5M 30fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)
                  Wisestream Ⅱ 지원, 수동 5개 영역 스마트 압축 지원 
13) Edge Storage: 메모리슬롯 (Micro SD/SDHC/SDXC) 4슬롯 512GB(각 채널)
14) 소프트웨어  : Onvif S/T지원, SUNAP(HTTP API) 
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge 
15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10, NEMA4X
16) 전원        : HPoe, DC12V, Max 45W
17) 외관        : 화이트/알루미늄/ Ø315 x 145.9mm / 5.2Kg  
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