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MODEL : 5채널 All in One 퍼펙트 카메라 (PNM-9320VQP)
1. 개 요
PNM-9320VQP는 5개의 눈(4개 옵션랜즈, 1개 32배랜즈)로 보는 선명한 영상을 제공하는 All in One 퍼펙트 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 2M - 1/2.8형 2M CMOS / 유효화소 1945 x 1097(SLA-2M3600Q/2M6000Q)
                  5M – 1/1.8형 5M CMOS / 유효화소 2616 x 1976(SLA-5M3700Q/5M7000Q)
2) 최저조도     : 2M - 컬러 0.055Lux(F2.0, 1/30초, 30IRE)
5M – 컬러 0.16Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE)
2M 32배 – 컬러 0.05Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE)
3) 렌즈         : 2M - 초점 3.6mm/ F2.0, 화각 H-94.8°/V-49.3°/D-114.3°
                  2M - 초점 6.0mm/ F2.0, 화각 H-50.4°/V-28.8°/D-58.1°
                  5M - 초점 3.7mm/ F1.6, 화각 H-97.5°/V-71.9°/D-126.2°
                  2M - 초점 7.0mm/ F1.6, 화각 H-50.7°/V-37.8°/D-63.8°
2M - 초점 4.44~142.6mm/ F1.6~4.4, 화각 H-61.8~2.19°/V-36.2~1.24°
4) 팬/틸트/회전 : SLA-2M3600Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 37˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-2M6000Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 30˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-5M3700Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 59˚~ 66˚ / -180˚~ 180˚
                  SLA-5M7000Q  -90 ˚ ~90 ˚ / 40˚~ 89˚ / -180˚~ 180˚
                  360 ˚Endless/210 ˚(-15~195 ˚)
5) 보정기능     : 옵션모듈 - Electric Day&night/BLC/WDR(5M 120Db, 2M 150dB)/SSNR/WB
                  32배 – ICR Day&Night/BLC/HLC/WDR(150dB)/SSNVR/WB
6) 프라이버시   : 최대 32개 사각형 프라이버시, Built-in gyro Sensor
7) 동작탐지     : Off/On(최대 8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버
8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절
9) 오디오       : 해당 무
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), SFP, Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 모듈에 따른 2M 60fps/5M 30fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)
                  Wisestream Ⅱ 지원 
13) 동시전송    : 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) 5슬롯(각채널별)
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAP(HTTP API) / 한국어 지원
                  웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
                  플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge 
15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10
16) 전원        : 65W(HPoE)
17) 외관        : Ivory/Metal/ Ø367.8 x 381.5 / 7.05Kg 
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