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MODEL : 5채널 멀티디렉셔널 PTZ 카메라 (PNM-9322VQP)
1. 개 요
PNM-9322VQP는 5개의 눈(4개 옵션랜즈, 1개 32배랜즈)로 보는 선명한 영상을 제공하는 All in One 퍼펙트 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1~4CH: 옵션 렌즈 / 5CH: 1/2.8" CMOS
2) 해상도       : [5MP] 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,
1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 320x240
[2MP] 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 렌즈 초점거리: 1~4CH: 옵션 렌즈 / 5CH: 4.44~142.6mm(32x) zoom
4) 팬/틸트/회전 : 1~4CH: 옵션 렌즈/ 5CH: 360° Endless / 190˚ (-5˚~185˚)
5) 보정기능     : 옵션모듈 - Electric Day&night/BLC/WDR(5M 120dB, 2M 150dB)/SSNR/WB
                  32배 – ICR Day&Night/BLC/HLC/WDR(150dB)/SSNR V/WB
6) 프라이버시   : 최대 32개 다각형 프라이버시(색상, 모자이크)
[bookmark: _GoBack]7) 움직임감지   : Off/On(최대 8개의 다각형 동작 탐지 영역 설정)
8) 알람 트리거  : 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력) - PTZ(CH5) only, 라인 출력
	10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / 
Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles) 


11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 보안        : HTTPS(SSL) 인증 방식,Digest 인증 방식,IP 주소 필터링
사용자 접속 로그 기록,802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP) 
13) Edge Storage: 메모리슬롯 (마이크로 SD/SDHC/SDXC) 5슬롯(각 채널 별)
14) 응용인터페이스  : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API) 
15) 동작환경    : -35°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10
16) 전원        : 65W(HPoE)
17) 외관        : 화이트/알루미늄/ Ø367.8x335.7mm/ 7.05Kg 

※옵션렌즈 : SLA-2M2400P(2MP 2.4mm),SLA-2M2800P(2MP 2.8mm),SLA-2M3600P(2MP 3.6mm)
SLA-2M6000P(2MP 6.0mm),SLA-2M1200P(2MP 12mm),SLA-5M3700P(5MP 3.7mm)
SLA-5M4600P(5MP 4.6mm),SLA-5M7000P(5MP 7.0mm)
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