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MODEL : AI 4CH IR 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-C16013RVQ)


1. 개 요
PNM-C16013RVQ는 AI 4CH IR 멀티디렉셔널 카메라 입니다. 

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS(x4)
2) 해상도 :  2592x1520, 1920x1080, 640x360
3) 최대 프레임레이트 :  H.265/H.264: 최대. 15fps/15fps, MJPEG: 최대. 15fps(@4MP Max. 5fps)
4) 최저조도 : 컬러: 0.05Lux(F1.2, 1/30초, 30IRE), 흑백: 0.005Lux(F1.2, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
5) 초점거리 :  3.19 고정 초점 렌즈, F1.2 , 최소지근거리 : 2M
6) 화각 : H: 97° / V: 54° / D: 116°
7) 팬/틸트/회전 범위 :  0~360°(각 채널 100°) / 0~75° / 0~355°-
8) 지능형 분석: 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원
9) OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
10) 사용자 인증 : Digest 인증 방식
11) 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2),기기인증서,TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2, Sdcard 암호화
12) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, , 0~95% RH(Non-condensing)
13) 규격 인증 : IP66, IK09, NEMA4X
14) 전원 : PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), PoE+: Max 23.5W, typical 13W
15) 제품 사이즈 / 무게 : ø200x80mm, 1380g
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