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MODEL : 2MP x 4채널 헤드분리형 AI 카메라 (PNM-C20000QB)


1. 개 요
PNM-C20000QB는 2MP x 4채널 헤드분리형 AI 카메라로서 AI엔진 (NPU) 기반 분석기능 탑재로 AI 엔진 기반 분석 - 객체 감지(사람/얼굴/차량/번호판), IVA(가상선/면적, 출입, 방황, 방향, 침입), 미끄러짐 및 넘어짐 감지, 얼굴 마스크 감지, 사회적 거리두기 감지, 충격 감지 등의 기능을 제공하는 카메라이다. 

• 객체 감지(사람/얼굴/차량/번호판), IVA(가상선/면적, 출입, 방황, 방향, 침입),
미끄러짐 및 넘어짐 감지, 얼굴 마스크 감지, 사회적 거리두기 감지, 충격 감지
• AI엔진 기반 Business Intelligence 기능 : 사람/차량 카운트
• 4 오디오 입력 / 1 오디오 출력 지원
• HDMI 단자 지원
• 유니캐스트 (20개 유저 설정) / 멀티캐스트 / 멀티 스트림 (채널당 4개 이상 프로파일 
설정)
• WiseStream (AI 엔진기반)
• Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+)
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2. 제 원 
1) 해상도           : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 
2) 프레임레이트     : H.265/H.264: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 
30fps/25fps(60Hz/50Hz)
3) 영상출력         : USB: Micro USB Type C 설치용, HDMI(1920x1080, 1분할/4분할 뷰)
4) 렌즈             : 옵션랜즈
SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, 
SLA-T4680VA 
5) Day & Night      : 자동(전자식)
6) 역광보정         : BLC, WDR, SSDR
7) WDR            : 120dB
8) 노이즈 제거      : SSNRⅤ, WiseNRⅡ(AI엔진 기반)
9) 지능형 분석
분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle)/번호판
Attributes: 사람(상/하의 색상), 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle, 색상)
BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
     14)비즈니스 인텔리전스 : AI엔진 기반 분석: 피플/차량카운팅
15)알람 입/출력     : 구성 가능한 I/O 포트 4개
16)알람 트리거      : 지능형분석, 네트워크 단절, App 이벤트, 스케쥴, 알람 입력, 
MQTT 구독
17)알람 이벤트      : 알람 트리거 발생시
- 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP
- 알림: e-mail
- 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS
- 알람 출력
- 핸드오버: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송
- 음원 재생
- MQTT: 발행
18)오디오 입력/출력  : 4개 선택가능(마이크/라인입력) / 라인 출력
19)이더넷            : Metal shielded RJ-45(10/100/1000 BASE-T)
20)동작온습도        : -10°C~+45°C / 0~95% RH(non-condensing)
21)전원 및 소비전력  : PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC / PoE+: 최대 25.5W, 
표준 23.8W, 12VDC: 최대 23.1W, 표준 21.5W
22)규격인증
   가. EMC          : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A
ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA
- EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
KS C 9832 Class A , KS C 9835
        나. 안전         : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC/EN 62471
        다. 환경         : IEC/EN 63000 
23)크기 및 무게     : 200(W)x37(H)x146(D)mm, 1,015g
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