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MODEL : AI 5CH 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-C34404RQPZ)

1. 개 요
PNM-C34404RQPZ는 5CH 멀티디렉셔널 PTZ AI 카메라 입니다. 

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS(x5)
2) 해상도 : 4CH : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
    PTZ : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트 :  AI ON : H.265/H.264: 최대. 15fps/15fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 15fps/15fps(@8MP 최대. 5fps)
[AI Off] H.265/H.264: 최대. 20fps/20fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대. 20fps/20fps(@8MP 최대. 5fps)
PTZ : H.265/H.264: 최대. 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
4) 최저조도 : 4CH : 컬러: 0.1Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE),흑백: 0.01Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
PTZ : 컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE),흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
5) 초점거리 :  4CH : 3.3~5.7mm(1.7x) 전동가변초점렌즈(x4), F1.5(광각)~F1.9(협각), 최소지근거리 : 1.3M
PTZ : 4.25~170mm(40x) 줌렌즈(디지털 32x), F1.6(광각)~F4.95(협각), 최소지근거리 : 5M
6) 화각 : 4CH  : H: 100°(광각)~53°(협각),V: 54°(광각)~30°(협각),D: 125°(광각)~61°(협각)
PTZ : H: 65.66°(광각)~1.88°(협각), V: 39.40°(광각)~1.09°(협각)
7) 4CH 팬/틸트/Rotate :  0°~360° / 0°~65° / 0°~90°-
8) PTZ 팬/틸트/ : 360° 무제한, 최대: 700°/초, 수동: 0.024°/초~250°/초, 0°~110°, 최대: 500°/초, 수동: 0.024°/초~250°/초, 최대 ±0.1°, 팬/틸트 보정
9) 지능형 분석: 
4CH 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle), BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
      PTZ : 분석 이벤트
- 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐)

* SPM-4210 I/O box 연결 시 오디오 감지, 음원 분류 지원
10) OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
11) 사용자 인증 : Digest 인증 방식
12) 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2),기기인증서,TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2
13) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+50°C, , 0~95% RH(Non-condensing)
14) 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X
15) 전원 : HPoE(IEEE802.3bt type 4, Class 8), HPoE: 최대 64.00W, 표준 45.00W
16) 제품 사이즈 / 무게 : ø379.8x301.9mm, 7900g
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