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MODEL : AI 8MP IR 파노라믹 카메라 (PNM-C9022RV)


1. 개 요
PNM-C9022RV는 8M AI파노라믹 카메라 입니다

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS(x4)
2) 해상도 :  5120X1568, 3648X1152, 2560X784, 1280X392
3) 최대 프레임레이트 :  H.265/H.264: 최대 20fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 20fps(60HZ/50Hz)
4) 최저조도 : 컬러: 0.1Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE),흑백: 0.01Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
5) 초점거리 :  2.8mm 고정초점 (x4)
6) 화각 : H: 209° / V: 60°
7) 팬/틸트/Rotate :  0°~360° / 0°~65° / -
8) 지능형 분석: 분류 가능한 객체: 사람/차량, Attributes: 미지원, BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류, 가상영역(나타남/사라짐)
9) OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
10) 사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
11) 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2),기기인증서,TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2
12) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, , 0~95% RH(Non-condensing)
13) 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X
14) 전원 : PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), 12VDC, PoE+: Max 24.5W, typical 11.3W
12VDC: Max 22.0W, typical 10.4W
15) 제품 사이즈 / 무게 : ø253x170mm, 2900g

http://www.hanwhavision.com/
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